|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarde | Weegfactor 1-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Hoeveelheid ruimte | 3 | (6)  18 | (3)  9 | (6)  18 |  |  | 15 |
| Beveiliging | 3 | (6)  18 | (6)  18 | (3)  9 |  |  | 15 |
| stevigheid | 2 | (2)  4 | (3)  6 | (5)  10 |  |  | 10 |
| gewicht | 2 | (2)  4 | (5)  10 | (3)  6 |  |  | 10 |
| Totaalscore |  | 44 | 43 | 43 |  |  |  |
| Maximum haalbare score |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Percentage van maximumhaalbare score |  | 88% | 86% | 86% |  |  | 100% |

Kesselring methode

1. = dubbelspeaker tas
2. = singelspeaker tas
3. = skate tas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricage voorwaarden | weegfactor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Makkelijk te maken | 3 | (5)  15 | (4)  12 | (6)  18 |  |  | 15 |
| Duur | 2 | (4)  8 | (4)  8 | (2)  4 |  |  | 10 |
| Snel te maken | 2 | (3)  6 | (2)  4 | (5)  10 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| totaalscore |  | 29 | 24 | 32 |  |  |  |
| Maximum haalbare score |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | 82,5% | 68,5% | 91,4% |  |  |  |

Grafiek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden (in %) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fabricage voorwaarden (in %) | | | | | | | | | |

1. (Dubbelspeaker tas) = blauw
2. (singelspeaker tas) = oranje
3. (skate tas) = groen